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Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions potentielles.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
C'est à l'utilisateur qu'il appartient d'apprécier les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.
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[image: ]nuisance chimique
	acrylate
	




[image: ]nuisance organisationnelle
	contrainte relationnelle
	

	travail de nuit >270h/an
	

	travail poste 2x8
	

	travail poste 3x8, 5x8
	

	amplitude horaire de travail continue superieure a 10 h
	

	nuisances liées à la simultanéité des tâches
	

	activite demandant une vigilance, une concentration, une attention soutenue
	




[image: ]nuisance physique
	espace de travail avec circulation piéton véhicule
	

	chute d'objets
	

	espace de travail avec sol encombré
	

	machines en mouvements
	

	espace de travail situé en hauteur*
	




[image: ]produits
	papier carton
	

	poussiere organique
	






Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 04/11/2026 issue de la FMP Conducteur de machine à imprimer consultable sur le site :
https://www.fmppresanse.fr
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