PCS-ESE 2003 : 476a, 627f

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture |  |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| hydrocarbure aromatique et derive |  |
| acrylate |  |
| plomb (SIR) |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| contrainte relationnelle |  |
| travail de nuit >270h/an |  |
| travail poste 2x8 |  |
| travail poste 3x8, 5x8 |  |
| amplitude horaire de travail continue superieure a 10 h |  |
| nuisances liées à la simultanéité des tâches |  |
| activite demandant une vigilance, une concentration, une attention soutenue |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| autre ambiance thermique en general |  |
| espace de travail avec circulation piéton véhicule |  |
| bruit de fond |  |
| chute d'objets |  |
| espace de travail avec sol encombré |  |
| machines en mouvements |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| incendie |  |
| ultraviolet (100 a 400 nm) |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| papier carton |  |
| poussiere organique |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 05/09/2025 issue de la FMP Conducteur de machine à imprimer consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)