PCS-ESE 2003 : 627d

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :  ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.  
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.  
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| mouvement répétitif du membre supérieur |  |

## nuisance biologique

|  |  |
| --- | --- |
| dichromate de potassium |  |
| colophane |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| formaldehyde (SIR) |  |
| triazole et derive |  |
| compose d'ammonium quaternaire |  |
| anhydride arsenieux (SIR) |  |
| cuivre et ses composes inorganiques |  |
| acide chlorhydrique |  |
| acide fluorhydrique |  |
| dichloromethane |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| nuisances liées à la simultanéité des tâches |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail avec sol encombré |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| espace de travail avec locaux sociaux inadaptés ou absents |  |
| espace de travail avec défaut d'hygiène |  |
| espace de travail avec circulation piéton véhicule |  |
| machines en mouvements |  |
| déplacement routier |  |
| machine dangereuse |  |
| machine à bois non conforme |  |
| projection d'éclats |  |
| contact main outil (scie circulaire) |  |
| rejet de pieces (scie circulaire) |  |
| contact main outil (scie à ruban) |  |
| rupture de la lame de scie |  |
| basculement de pieces longues |  |
| contact main outil (dégauchisseuse) |  |
| rejet de pieces (degauchisseuse) |  |
| projections d'éclats (raboteuse) |  |
| contact main outil (mortaiseuse) |  |
| contact main lame (toupie) |  |
| rejet de pieces (toupies) |  |
| contact main outil (ponceuse à bandes) |  |
| rupture de la bande |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| poussieres fines et concentrees |  |
| matériel électrique défectueux |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| colles (cf produits) |  |
| poussiere de bois |  |
| plastique thermodurcissable aminoplaste |  |
| plastique thermodurcissable phenoplaste (phenolformaldehyde) |  |
| plastique thermodurcissable uree-formaldehyde |  |
| insecticide pyrethre et pyrethrinoide |  |
| fongicide thio-uree |  |
| fongicide organo metallique (mercure, etain...) |  |
| adhesif, colle hotmelt |  |
| adhesif, colle polychloroprene |  |
| adhesif, colle epoxy |  |
| adhesif, colle vinylique |  |
| peinture, vernis, laque, mastic sans precision en phase aqueuse |  |
| peinture, vernis, laque, mastic sans precision en phase solvant |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 29/06/2025 issue de la FMP Ebéniste consultable sur le site :*  
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)