PCS-ESE 2003 : 634c, 624f, 634a

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :  ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.  
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.  
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture debout avec marche |  |
| posture accroupie |  |
| posture agenouillée |  |
| posture de l'épaule avec élévation de l'épaule |  |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| choc répétitif du talon de la main |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur |  |
| posture |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| monoxyde de carbone |  |
| dioxyde d'azote |  |
| argon |  |
| helium |  |
| ozone |  |
| peroxyde de benzoyle |  |
| styrene |  |
| cyanate et isocyanate |  |
| acrylate |  |
| formaldehyde (SIR) |  |
| ether de glycol |  |
| derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| humeur des clients generant une charge mentale particuliere |  |
| travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions |  |
| multiplicité des tâches induisant une charge mentale |  |
| variabilite, imprevisibilite de la charge de travail |  |
| isolement psychologique |  |
| manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite |  |
| surcharge de travail ressentie |  |
| contrainte relationnelle |  |
| objectifs divergents et logiques différentes avec la hiérarchie |  |
| faible latitude de decision dans l'organisation de son travail |  |
| contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| chute d'objets |  |
| espace de travail avec sol encombré |  |
| eclairage localement insuffisant |  |
| espace de travail avec sol glissant |  |
| espace de travail avec sol irrégulier |  |
| lumiere artificielle |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| flamme |  |
| infra rouge |  |
| incendie |  |
| ambiance thermique chaude interieure |  |
| ultraviolet a UVA (400 a 315 nm) |  |
| ultraviolet b UVB (315 a 280 nm) |  |
| champ électromagnétique (lors du soudage) |  |
| arc electrique |  |
| ultraviolet (100 a 400 nm) |  |
| explosion |  |
| objet incandescent chez le soudeur |  |
| espace de travail avec circulation entre véhicules |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| projection d'éclats |  |
| outil coupant |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| gaz d'echappement |  |
| fumee et gaz de soudage |  |
| produit de decomposition thermique de matiere plastique |  |
| resine epoxydique |  |
| resine polyester |  |
| autre poussiere metallique |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 22/08/2025 issue de la FMP Carrossier consultable sur le site :*  
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)