PCS-ESE 2003 : 632a, 681a

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture |  |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| mouvement répétitif |  |
| posture agenouillée |  |
| posture accroupie |  |
| effort de poussée et de traction |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| amiante (fibre) |  |
| plomb (SIR) |  |
| hydrocarbure aliphatique et derive |  |
| hydrocarbure aromatique et derive |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| situation generant la peur (BTP) |  |
| nuisances liées à des déplacements professionnels |  |
| contrainte relationnelle |  |
| travail de nuit >270h/an |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| intemperie  |  |
| exposition aux UV |  |
| déplacement routier |  |
| incendie |  |
| projection de liquide chaud |  |
| flamme |  |
| contact avec les pieces chaudes |  |
| matériau haute température |  |
| gene liee au poids de la protection |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| bitume |  |
| suie et autre produit degage lors de l'utilisation de produit noir |  |
| laine minerale (fibre) |  |
| mousse polyurethane |  |
| resine epoxydique |  |
| fioul (carburant diesel) |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 22/08/2025 issue de la FMP Applicateur étanchéité consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)