PCS-ESE 2003 : 621c

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :  ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.  
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.  
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| travail de nuit >270h/an |  |
| travail poste 3x8, 5x8 |  |
| amplitude horaire de travail continue superieure a 10 h |  |
| contrainte relationnelle |  |
| horaire generant une perturbation de la vie sociale |  |
| rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail avec circulation piéton véhicule |  |
| mauvaise organisation du stockage |  |
| éboulement |  |
| espace de travail avec circulation entre véhicules |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| machines en mouvements |  |
| contact avec les pieces chaudes |  |
| incendie |  |
| explosion |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| conducteurs nus sous tension |  |
| conducteurs dénudés sous tension |  |
| classe de protection inadaptee ou deterioree |  |
| protection mal adaptée contre les surintensités |  |
| protection mal adaptée contre les courants de défaut |  |
| matériau haute température |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| dechet d'huile et graisse industrielle |  |
| solvant de nettoyage |  |
| bitume |  |
| suie et autre produit degage lors de l'utilisation de produit noir |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 03/05/2025 issue de la FMP Agent de centrale d'enrobés consultable sur le site :*  
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)