PCS-ESE 2003 : 632a, 621b

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| mouvement répétitif du membre supérieur |  |
| posture agenouillée |  |
| posture assise |  |
| posture |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| amiante (fibre) |  |
| plomb (SIR) |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| gene dans l'activite |  |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| isolement psychologique |  |
| manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite |  |
| surcharge de travail ressentie |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |
| contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| matériaux d'entretien difficile |  |
| intemperie  |  |
| exposition aux UV |  |
| outil coupant |  |
| projection d'éclats |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| espace de travail avec sol glissant |  |
| déplacement routier |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| machines en mouvements |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| instrument tranchant piquant coupant (hors milieu de soins) |  |
| nuisances spécifiques au cutter |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| silice cristalline |  |
| resine epoxydique |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 17/06/2025 issue de la FMP Carreleur consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)