PCS-ESE 2003 : 681b, 632a, 632g

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| gene dans l'activite |  |
| contrainte relationnelle |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| intemperie  |  |
| exposition aux UV |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| espace de travail avec sol instable |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| machines en mouvements |  |
| vêtement non respirant |  |
| vêtement restant mouillé |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| poussiere de ciment, aluminosilicate de calcium |  |
| silice cristalline |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 17/06/2025 issue de la FMP Façadier enduiseur consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)