PCS-ESE 2003 : 675b, 632d

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| mouvement répétitif du membre supérieur |  |
| posture assise |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| acide chlorhydrique |  |
| acide fluorhydrique |  |
| dichloromethane |  |
| peroxyde d'hydrogene |  |
| ammoniaque (NH4OH) |  |
| styrene |  |
| terpene |  |
| cyanate et isocyanate |  |
| formaldehyde (SIR) |  |
| amine aliphatique |  |
| amine aromatique |  |
| amine alicyclique |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| gene dans l'activite |  |
| contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail avec sol glissant |  |
| espace de travail avec sol encombré |  |
| projection d'éclats |  |
| déplacement routier |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| contact main outil (ponceuse à bandes) |  |
| rupture de la bande |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| plastique thermodurcissable polyurethane |  |
| plastique thermodurcissable uree-formaldehyde |  |
| poussiere de bois |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 06/07/2025 issue de la FMP Ponceur vitrificateur parquet consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)