PCS-ESE 2003 : 627d, 675b, 632j, 681b, 485b, 632d, 674e

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| mouvement répétitif du membre supérieur |  |
| posture |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| formaldehyde (SIR) |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| nuisances liées à la simultanéité des tâches |  |
| travail poste 3x8, 5x8 |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail avec sol encombré |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| espace de travail avec circulation piéton véhicule |  |
| machines en mouvements |  |
| machine dangereuse |  |
| machine à bois non conforme |  |
| projection d'éclats |  |
| contact main outil (dégauchisseuse) |  |
| rejet de pieces (degauchisseuse) |  |
| projections d'éclats (raboteuse) |  |
| contact main outil (scie à ruban) |  |
| rupture de la lame de scie |  |
| basculement de pieces longues |  |
| contact main outil (scie circulaire) |  |
| rejet de pieces (scie circulaire) |  |
| contact main outil (mortaiseuse) |  |
| contact main lame (toupie) |  |
| rejet de pieces (toupies) |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| poussieres fines et concentrees |  |
| matériel électrique défectueux |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| poussiere de bois |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 17/06/2025 issue de la FMP Menuisier bois fabrication consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)