PCS-ESE 2003 : 473b

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| posture du corps entier |  |
| posture assise |  |

## nuisance biologique

|  |  |
| --- | --- |
| proteine de latex |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| acrylate |  |
| ether de glycol |  |
| derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| horaire generant une perturbation de la vie sociale |  |
| rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale |  |
| objectifs divergents et logiques differentes entre collegues |  |
| nuisances liées au travail les dimanches et jours fériés |  |
| multiplicité des tâches induisant une charge mentale |  |
| variabilite, imprevisibilite de la charge de travail |  |
| travail de nuit occasionnel |  |
| imprevisibilite des horaires de travail |  |
| nuisances liées à la mise en marche de l’aérogénérateur |  |
| autres nuisances liées à la maintenance préventive |  |
| nuisance liées à la maintenance des appareils de contrôle |  |
| ecran de visualisation |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| ambiance thermique chaude interieure |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| espace de travail situé en hauteur avec harnais |  |
| explosion |  |
| incendie |  |
| déplacement routier |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| projection d'éclats |  |
| déplacement des charges à l'intérieur du véhicule |  |
| véhicule utilitaire non sécurisé |  |
| contact avec les pieces chaudes |  |
| gene liee au poids de la protection |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| adhesif, colle cyanoacrylate |  |
| plastique thermodurcissable polyorganosiloxane |  |
| solvant de nettoyage |  |
| huile et graisse lubrifiante |  |
| solvant, diluant |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 22/06/2025 issue de la FMP Technicien de maintenance en éolienne consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)