PCS-ESE 2003 : 632h

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :  ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.  
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.  
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| posture agenouillée |  |
| posture assise |  |
| effort de poussée et de traction |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| formaldehyde (SIR) |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| contrainte relationnelle |  |
| nuisances liées à des déplacements professionnels |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |
| rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| autre ambiance thermique en general |  |
| déplacement routier |  |
| espace de travail avec sol encombré |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| laser continu (co2. ar...) |  |
| objets coupants |  |
| projection d'éclats |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| déplacement des charges à l'intérieur du véhicule |  |
| véhicule utilitaire non sécurisé |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| poussieres de panneaux manufactures (cf produits) |  |
| plastique thermodurcissable aminoplaste |  |
| plastique thermodurcissable phenoplaste (phenolformaldehyde) |  |
| plastique thermodurcissable uree-formaldehyde |  |
| poussiere de bois |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 28/05/2025 issue de la FMP Poseur plancher technique consultable sur le site :*  
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)