PCS-ESE 2003 : 477c, 633d, 477b

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture |  |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |

## nuisance biologique

|  |  |
| --- | --- |
| rongeur |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| amiante (fibre) |  |
| plomb (SIR) |  |
| hydrocarbure aliphatique et derive |  |
| trichlorethylene (SIR) |  |
| hydrocarbure aromatique et derive |  |
| acetone |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| contrainte relationnelle |  |
| travail isole |  |
| nuisances liées au travail en équipe |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| insuffisance d'aeration  |  |
| espace de travail avec locaux sociaux inadaptés ou absents |  |
| chute d'objets |  |
| espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux |  |
| espace de travail avec sol en mouvement |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| mise en mouvement intempestive d'un câble |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| projection d'éclats |  |
| gene liee au poids de la protection |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| poussiere de ciment, aluminosilicate de calcium |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 20/04/2024 issue de la FMP Agent de montage en ascenseur consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)