PCS-ESE 2003 : 210x, 636a

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :  ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.  
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.  
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| mouvement répétitif |  |
| posture |  |
| autre travail avec force |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur |  |
| posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis |  |
| posture assise |  |

## nuisance biologique

|  |  |
| --- | --- |
| proteine animale |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| humeur des clients generant une charge mentale particuliere |  |
| travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions |  |
| horaire generant une perturbation de la vie sociale |  |
| nuisances liées au travail les dimanches et jours fériés |  |
| rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale |  |
| isolement psychologique |  |
| agression physique |  |
| situation entrainant une charge mentale particuliere |  |
| fonction a forte responsabilite assumee humaine, financiere ou de securite |  |
| braquage, hold-up |  |
| contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail avec sol glissant |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| lumiere artificielle |  |
| bruit de fond |  |
| intemperie |  |
| espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux |  |
| froid interieur positif |  |
| froid interieur negatif |  |
| coup de pied, coup de corne |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| mauvaise organisation du stockage |  |
| instruments tranchants coupants en métier de bouche |  |
| fusil sans garde de sécurité |  |
| esquille d'os |  |
| couteau en mauvais état (cf outils) |  |
| profondeur excessive de la vitrine |  |
| utilisation de filmeuse (cf outil) |  |
| manipulation d'argent et de valeurs |  |
| ambiance humide |  |
| déplacement routier |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| couteau non adapté |  |
| rupture de la lame de scie |  |
| projection d'éclats |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| machines non conformes |  |
| mauvaise finition du matériel |  |
| ambiance thermique froide |  |
| jet sous pression |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| gene liee au poids de la protection |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| agent de blanchiment (eau de javel, etc...) |  |
| nettoyant desinfectant alimentaire |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 11/05/2025 issue de la FMP Boucher consultable sur le site :*  
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)