Date d'établissement de la fiche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Renseigné par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Nom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Employeur : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date d'embauche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_
Contrat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Temps de travail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau** | **0 = Néant** | **1 = Potentiel** | **2 = Faible** | **3 = Moyen** | **4 = Intense** |

**Lieux de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| cabine de grue |  | chantier en extérieur dans les métiers du BTP |  |
| dépôt de matériaux gros oeuvre |  | chantier proche de ligne aérienne électrique |  |
| quai de chargement, déchargement |  |  |  |

**Organisation du travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| horaires réguliers de jour |  | impératif de sécurité à respecter |  |
| travail en coordination |  | coactivité dans le BTP |  |
| communication par radio |  | autonomie décisionnelle |  |
| temps de réaction adapté |  | travail le samedi |  |
| travail posté 2x8 |  |  |  |

**Tâches**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| monter et démonter la grue |  | receptionner la grue |  |
| contrôler l'état des équipements de la grue |  | évaluer et contrôler le poids des charges transportées |  |
| monter et descendre de la grue |  | effectuer les opérations de prise de poste du grutier |  |
| controler visuellement les élingues |  | surveiller l'élingage des charges |  |
| conduire une grue |  | recevoir des ordres |  |
| utiliser les abaques et l'anénomètre |  | effectuer l'entretien courant de la grue |  |
| effectuer les opérations de fin de poste du grutier |  |  |  |

**Outils et équipements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| grue |  | lests |  |
| arrétoirs |  | abaques de charges |  |
| talkie-walkie |  | indicateurs de sécurité (anénomètre) |  |
| élingue |  | charges transportées |  |

**Produits, matériaux et publics concernés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| PUBLICS |  | clients (artisans et entreprises BTP) |  |
| PRODUITS |  | graisse |  |

**Tenue de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| veste et pantalon de travail |  | chaussures de sécurité |  |
| casque |  | protections auditives |  |
| gants de manutention |  | harnais de sécurité |  |

*Fiche de poste du 21/05/2024 issue de la FMP Grutier, consultable sur le site :*

[*https://www.fmppresanse.fr*](https://www.fmppresanse.fr/)