Date d'établissement de la fiche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Renseigné par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Nom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Employeur : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date d'embauche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_   
Contrat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Temps de travail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau** | **0 = Néant** | **1 = Potentiel** | **2 = Faible** | **3 = Moyen** | **4 = Intense** |

**Lieux de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| autoroute, route, rue |  | chantier urbain de TP (rue, trottoir...) |  |
| parkings souterrains publics ou privés |  | chantier mobile |  |

**Organisation du travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| travail au sein d'une équipe |  | coactivité dans le BTP |  |
| travail de nuit |  |  |  |

**Tâches**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| TACHES APPLICATEUR-ENROBES TOUTES SURFACES : |  | étaler à la pelle ou égaliser l'enrobé chaud |  |
| nettoyer les outils et le matériel |  | TACHES PLUS SPECIFIQUES APPLIC. ENROBES PETITES SURFACES : |  |
| signaliser et baliser le chantier |  | transporter l'enrobé |  |
| décharger manuellement l'enrobé |  | damer l'enrobé |  |
| talocher |  | pulvériser l'émulsion |  |
| gravilloner |  |  |  |

**Outils et équipements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| rateau (asphalteur goudronneur) |  | pelle |  |
| balai (applicateur) |  | brouette |  |
| seau en bois |  | rouleau à main |  |
| rouleau vibrant |  | marteau vibrant-pilonneur |  |
| dameuse |  | finisseur (asphalteur goudronneur) |  |
| bouille |  | épandeuse |  |
| thermogénératrice |  |  |  |

**Produits, matériaux et publics concernés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| produits noirs |  | gravier (asphalteur goudronneur) |  |
| gaz d'échappement |  | produits de nettoyage (applicateur d'enrobés) |  |
| anti-adhérent bitume (débituminant) |  |  |  |

**Tenue de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| vêtement réfléchissant |  | chaussures de sécurité isolantes |  |
| gants adaptés à l'activité |  | tenues de travail entretenues par l'employeur |  |
| combinaison jetable |  | gants adaptés aux produits chimiques utilisés. |  |

*Fiche de poste du 11/05/2025 issue de la FMP Applicateur d'enrobés, consultable sur le site :*  
  
[*https://www.fmppresanse.fr*](https://www.fmppresanse.fr/)