Date d'établissement de la fiche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Renseigné par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Nom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Employeur : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date d'embauche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_   
Contrat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Temps de travail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau** | **0 = Néant** | **1 = Potentiel** | **2 = Faible** | **3 = Moyen** | **4 = Intense** |

**Lieux de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| bâtiment en construction |  | bâtiment en rénovation |  |
| bâtiments anciens et/ou vétustes |  | milieu extérieur |  |
| habitation du client |  | local occupé par du public, des clients... |  |
| chantier en extérieur dans les métiers du BTP |  | chantier en intérieur dans les métiers du BTP |  |

**Organisation du travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| travail géré seul |  | coactivité dans le BTP |  |
| délais à respecter |  |  |  |

**Tâches**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| enlever et démolir le revêtement en place |  | approvisionner le chantier en matériaux |  |
| réaliser la chape |  | mettre en oeuvre des isolants phoniques, thermiques et/ou hydriques |  |
| tracer les axes et vérifier les cotes de l'ouvrage |  | effectuer le calepinage |  |
| couper les carreaux de bord ou de coin |  | découper la pierre à la tronçonneuse à disque |  |
| poser les carreaux sur le support |  | effectuer une pose collée avec un ciment-colle |  |
| enduire le mur de ciment-colle |  | répandre du ciment-colle à la spatule crantée |  |
| effectuer une pose scellée avec un mortier |  | effectuer une pose par fixation mécanique |  |
| poser et retirer avec minutie les croisillons |  | remplir les joints avec du ciment liquide |  |
| contrôler visuellement les niveaux |  | contrôler l'étanchéité de la pose |  |
| réaliser la construction et le carrelage d'ouvrages |  | conseiller le client dans le choix des matériaux et de la pose |  |
| conduire un véhicule utilitaire |  | évacuer les gravats |  |
| effectuer le repli du chantier |  |  |  |

**Outils et équipements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| bétonnière |  | batteuse électrique |  |
| malaxeur |  | brouette |  |
| ponceuse |  | tronçonneuse |  |
| coupe céramique (ou carrelette) |  | cutter |  |
| pelle |  | maillet |  |
| règle |  | truelle |  |
| fil à plomb |  | spatule crantée |  |
| cordon |  | disqueuse |  |
| échafaudage roulant |  | niveau |  |
| plate-forme individuelle roulante |  |  |  |

**Produits, matériaux et publics concernés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| PRODUITS |  | carreaux, plinthes |  |
| ciment-colle (en sac ou en pot) |  | sacs de ciment et de sable |  |
| colles époxydiques |  | pierre, granit, marbre... |  |
| matériaux contenant de l'amiante (MCA) |  | PUBLICS |  |
| clients (artisans et entreprises BTP) |  |  |  |

**Tenue de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| protecteur de genoux |  | chaussures de sécurité antidérapantes |  |
| lunettes de protection |  | masque |  |

*Fiche de poste du 02/05/2025 issue de la FMP Carreleur, consultable sur le site :*  
  
[*https://www.fmppresanse.fr*](https://www.fmppresanse.fr/)