Date d'établissement de la fiche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Renseigné par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Nom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Employeur : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date d'embauche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_
Contrat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Temps de travail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau** | **0 = Néant** | **1 = Potentiel** | **2 = Faible** | **3 = Moyen** | **4 = Intense** |

**Lieux de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| chantier de désamiantage |  | locaux exigus |  |
| installation de décontamination (amiante) |  | cantonnement / salle de repos (chantier désamiantage) |  |

**Organisation du travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| travail au sein d'une équipe |  | grands déplacements |  |
| durée limitée de travail avec port d'EPI respiratoire |  | temps de récupération impératif hors zone amiante |  |
| travail programmé-plan de retrait ou d'encapsulage (PRE)-amiante |  |  |  |

**Tâches**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| signaler et baliser le chantier |  | effectuer les travaux préparatoires du chantier de désamiantage |  |
| confiner le chantier de désamiantage |  | mettre en dépression la zone de travail |  |
| vérifier l'étanchéité du confinement |  | s'équiper en EPI (désamianteur) |  |
| se décontaminer avant sortie "zone amiante" |  | pulvériser le surfactant |  |
| retirer les éléments contenant de l'amiante |  | conditionner et évacuer les déchets amiante |  |
| nettoyer le chantier après désamiantage |  | retirer le confinement |  |

**Outils et équipements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| échelle |  | échafaudage roulant |  |
| spatule |  | armoire de basculement |  |
| lance de projection |  | brosse |  |
| outils de grattage mécanisés |  | compresseur d'air respirable |  |
| extracteurs d'air (amiante) |  | extracteurs de secours (amiante) |  |
| aspirateur très haute efficacité (THE) |  | installation électrique de chantier |  |

**Produits, matériaux et publics concernés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| surfactant |  | matériaux contenant de l'amiante (MCA) |  |

**Tenue de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| combinaison jetable type 5 |  | masque à adduction d'air |  |
| masque complet à ventilation assistée |  | gants étanches |  |
| bottes avec semelles antidérapantes |  |  |  |

*Fiche de poste du 11/08/2025 issue de la FMP Désamianteur, consultable sur le site :*

[*https://www.fmppresanse.fr*](https://www.fmppresanse.fr/)