Date d'établissement de la fiche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Renseigné par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Nom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Employeur : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date d'embauche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_
Contrat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Temps de travail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau** | **0 = Néant** | **1 = Potentiel** | **2 = Faible** | **3 = Moyen** | **4 = Intense** |

**Lieux de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| chantier en extérieur dans les métiers du BTP |  | échafaudage |  |
| local occupé par du public, des clients... |  | atelier |  |

**Organisation du travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| travail au sein d'une équipe |  | délais à respecter |  |
| coactivité dans le BTP |  | horaires réguliers de jour |  |

**Tâches**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| installer le matériel |  | monter, démonter ou déplacer l'échafaudage |  |
| tenir une lance de projection |  | appliquer le mortier au pistolet à crépis pneumatique |  |
| projeter le ciment à l'aide d'une machine à crépir |  | effectuer le lissage |  |
| conduire le malaxeur projeteur d'enduit |  | préparer la façade |  |
| préparer le mélange |  |  |  |

**Outils et équipements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| machine à crépir avec peignes métalliques |  | pistolet à crépis pneumatique |  |
| sacs d'enduits |  | tuyaux (façadier enduiseur) |  |
| lance de projection |  | taloche |  |
| truelle |  | malaxeur |  |
| malaxeur portatif |  | marteau burineur électrique |  |
| nacelle et plate-forme élévatrice |  |  |  |

**Produits, matériaux et publics concernés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| plastifiants |  | chaux |  |
| pigments minéraux |  | liants |  |
| ciment |  | hydrofugeants |  |
| sable (BTP) |  |  |  |

**Tenue de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| combinaison ou veste et pantalon |  | combinaison jetable |  |
| lunettes de protection |  | casque à écran facial |  |
| protections auditives |  | gants adaptés à l'activité |  |
| vêtements contre le froid |  | chaussures de sécurité |  |
| masque FFP3 |  |  |  |

*Fiche de poste du 02/05/2025 issue de la FMP Façadier enduiseur, consultable sur le site :*

[*https://www.fmppresanse.fr*](https://www.fmppresanse.fr/)