Date d'établissement de la fiche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Renseigné par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Nom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Employeur : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date d'embauche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_   
Contrat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Temps de travail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau** | **0 = Néant** | **1 = Potentiel** | **2 = Faible** | **3 = Moyen** | **4 = Intense** |

**Lieux de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| chantier en intérieur dans les métiers du BTP |  | local occupé par du public, des clients... |  |
| monument historique |  |  |  |

**Organisation du travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| travail en présence du donneur d'ordres |  | délais à respecter |  |
| horaires réguliers de jour |  |  |  |

**Tâches**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| transporter le matériel sur les lieux de travail |  | poncer debout |  |
| poncer avec une bordureuse |  | éclaircir le bois |  |
| décaper chimiquement le bois |  | enduire ou boucher des trous à la pâte à bois |  |
| aspirer les poussières résiduelles |  | préparer les teintes |  |
| appliquer le “vernis” |  | changer ou restaurer les lames |  |
| nettoyer son matériel |  | conduire un Véhicule Léger |  |

**Outils et équipements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| ponceuse à parquet |  | ponceuse à bande |  |
| paille de fer |  | brosses, pinceaux, rouleaux |  |
| papier abrasif |  | aspirateur industriel |  |
| pistolet |  | bordureuse |  |

**Produits, matériaux et publics concernés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| décapants du bois |  | éclaircissant |  |
| pâte à bois |  | vernis (vitrificateur parquet) |  |
| solvant ou diluant |  | durcisseurs de résine |  |
| bois massif |  |  |  |

**Tenue de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| combinaison jetable |  | gants adaptés à l'activité |  |
| lunettes de protection |  | tous types de masques adaptés au risque chimique |  |

*Fiche de poste du 15/09/2025 issue de la FMP Ponceur vitrificateur parquet, consultable sur le site :*  
  
[*https://www.fmppresanse.fr*](https://www.fmppresanse.fr/)