Date d'établissement de la fiche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Renseigné par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Nom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Employeur : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date d'embauche : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_   
Contrat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Temps de travail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau** | **0 = Néant** | **1 = Potentiel** | **2 = Faible** | **3 = Moyen** | **4 = Intense** |

**Lieux de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| chantier en extérieur dans les métiers du BTP |  | échafaudage |  |
| local occupé par du public, des clients... |  | monument historique |  |
| atelier |  |  |  |

**Organisation du travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| travail au sein d'une équipe |  | horaires réguliers de jour |  |
| délais à respecter |  | coactivité dans le BTP |  |
| grands déplacements |  |  |  |

**Tâches**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| installer le matériel |  | effectuer un décapage chimique |  |
| effectuer un ravalement par procédés mécaniques |  | nettoyer au jet d'eau |  |
| effectuer un décapage haute ou très haute pression |  | effectuer un hydrosablage |  |
| effectuer le ravalement en façade avec sableuse à surpression |  | effectuer un gommage |  |
| effectuer un traitement de façade par hydrogommage |  | effectuer un décapage par laser |  |
| effectuer un décapage thermique basse température |  |  |  |

**Outils et équipements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| brosse |  | rouleau |  |
| spatule |  | lance sous pression |  |
| canne à sablage |  | compresseur |  |
| chalumeau |  | échafaudage roulant |  |
| bouteille de propane |  | nacelle et plate-forme élévatrice |  |
| véhicule utilitaire léger (VUL) |  |  |  |

**Produits, matériaux et publics concernés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| décapants /nettoyants de façades, toitures |  | poussières de ponçage, grattage, décapage de peintures |  |
| poussières silicieuses |  | résines époxydiques |  |
| mousse polyuréthane |  | ciment |  |
| abrasif de sablage |  |  |  |

**Tenue de travail**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niveau** |  | **Niveau** |
| combinaison étanche |  | casque à écran facial |  |
| protections auditives |  | gants adaptés à l'activité |  |
| bottes avec semelles antidérapantes |  | masque à adduction d'air |  |
| lunettes de protection |  |  |  |

*Fiche de poste du 01/07/2025 issue de la FMP Façadier ravaleur ragréeur, consultable sur le site :*  
  
[*https://www.fmppresanse.fr*](https://www.fmppresanse.fr/)