|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| NOM Prénom : |  |
| POSTE OCCUPE : |  |
| DATE D'EMBAUCHE : | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ |
| ENTREPRISE : |  |
| TYPE DE CONTRAT : |  |
| TEMPS DE TRAVAIL/SEMAINE : |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| FICHE RENSEIGNEE PAR : |  |
| FICHE ETABLIE LE : | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ |
|  |  |
|  |  |

 |

## Lieux de travail

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des lieux de travail** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| atelier carrosserie et mécanique |  | inadaptation des locaux, états des sols (glissants, encombrés, sur plusieurs niveaux…), éclairage inadapté, chauffage |
| zone dédiée au sein d'un atelier réparation auto |  | gaz d'echappement, espace de travail sousdimensionné |
| aire de stockage |  | chute d'objets, espace de travail avec sol encombré |
| zone de préparation de la peinture |  | peinture (cf produits), diluants (cf produits), eclairage localement insuffisant, lumiere artificielle, insuffisance d'aeration  |
| zone de nettoyage en atelier de peinture |  | diluants (cf produits), peinture (cf produits), eclairage localement insuffisant, lumiere artificielle, insuffisance d'aeration  |
| garage traditionnel |  | bruit superieur a 80 dB, eclairage localement insuffisant, espace de travail avec sol encombré, espace de travail avec sol glissant, espace de travail avec sol irrégulier, lumiere artificielle, gaz d'echappement, coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |
| autres : |  |  |

## **Organisation du travail**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques de l'organisation** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| horaires de travail : à préciser |  |  |
| horaires réguliers de jour |  | pas de nuisance liée à cette caractéristique |
| contact avec les clients |  | humeur des clients generant une charge mentale particuliere, travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions |
| délais de livraison à respecter |  | travail sous contrainte de temps imposee |
| travaux urgents impromptus |  | travail sous contrainte de temps imposee, aleas a gerer generant une charge mentale particuliere, multiplicité des tâches induisant une charge mentale, variabilite, imprevisibilite de la charge de travail |
| travail géré seul |  | isolement psychologique, manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite, surcharge de travail ressentie |
| travail au sein d'une équipe |  | contrainte relationnelle |
| coactivité |  | coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |
| autres : |  |  |

## **Tâches**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des tâches** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| préparer la carrosserie du véhicule pour la peinture |  | solvants (cf produits), mouvement répétitif du membre supérieur, posture |
| poncer la carrosserie |  | vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte, poussiere d'isocyanate (cf produit), bruit superieur a 80 dB |
| mastiquer |  | solvants (cf produits) |
| maroufler |  | posture |
| préparer les peintures |  | exposition à des produits (cf tableau public et produits), eclairage localement insuffisant, eclairage avec rendu des couleurs insuffisant |
| s'équiper d'EPI avant le pistolettage |  |  |
| pistoletter |  | (application) peintures et vernis par pulvérisation, electricite statique ou ionisation, contrainte cardiaque |
| nettoyer manuellement les outils du peintre |  | solvants (cf produits), peinture (cf produits) |
| nettoyer et entretenir la cabine de peinture |  |  |
| déplacer un véhicule |  | espace de travail avec circulation entre véhicules |
| autres : |  |  |

## **Outils et équipements**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des outils et équipements** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| disqueuse |  | matériel électrique défectueux, bruit superieur a 80 dB, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte, projection d'éclats |
| meuleuse |  | bruit superieur a 80 dB, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte, projection d'éclats |
| soufflette |  | bruit superieur a 80 dB, remise en suspension des poussieres |
| balance |  |  |
| mélangeur |  |  |
| cabine de peinture |  |  |
| pistolet à peinture |  | aérosols (cf. produit) |
| bac de trempage |  |  |
| filtres de cabine de peinture |  |  |
| lampe à infra rouge |  |  |
| fontaine à solvant |  | défaut d'entretien des fontaines, solvants (cf produits) |
| fontaine de dégraissage lessivielle |  | nettoyants aqueux (dégraissage des métaux) (cf produits), défaut d'entretien des fontaines |
| autres : |  |  |

## **Produits, matériaux et publics concernés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des produits utilisés ou des publics concernés** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| poussières de ponçage en carrosserie |  | cyanate et isocyanate, autre poussiere metallique |
| nettoyants en carrosserie |  | solvant organique |
| apprêts |  |  |
| produits de marouflage |  |  |
| peintures en phase solvant |  | solvant organique, resine epoxydique, thermoplastique polyvinylique, plastique thermodurcissable polyurethane, xylene, toluene |
| peinture en poudre |  | acrylate, resine epoxydique, thermoplastique polyester, plastique thermodurcissable polyurethane |
| peintures en phase aqueuse |  | acrylate, thermoplastique polyvinylique, resine epoxydique, ether de glycol, plastique thermodurcissable polyurethane |
| gaz d'échappement en milieu fermé |  | monoxyde de carbone, gaz d'echappement |
| clientèle |  | contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere |
| solvants de dégraissage |  | solvant organique, ether de glycol, derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature |
| autres : |  |  |

##  **Tenue de travail**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des tenues de travail** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| combinaison ou veste et pantalon |  | impregnation des tenues par les produits manipules |
| combinaison intégrale jetable |  | inconfort lié à la tenue |
| tenues de travail fournies |  |  |
| gants adaptés aux produits chimiques utilisés. |  |  |
| lunettes de protection |  |  |
| chaussures de sécurité antidérapantes |  |  |
| protections auditives |  |  |
| gants adaptés à l'activité |  |  |
| autres : |  |  |

|  |
| --- |
| SYNTHESE : |
| INFORMATIONS DONNEES /DOCUMENTS REMIS |

*Fiche d'entretien professionnel générée le 19/06/2025 issue de la FMP Peintre en carrosserie, consultable sur le site :*

[*https://www.fmppresanse.fr*](https://www.fmppresanse.fr/)