|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | NOM Prénom : |  | | POSTE OCCUPE : |  | | DATE D'EMBAUCHE : | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ | | ENTREPRISE : |  | | TYPE DE CONTRAT : |  | | TEMPS DE TRAVAIL/SEMAINE : |  | | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | | FICHE RENSEIGNEE PAR : |  | | FICHE ETABLIE LE : | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ | |  |  | |  |  | |

## Lieux de travail

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des lieux de travail** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| voirie |  | inadaptation des locaux, états des sols (glissants, encombrés, sur plusieurs niveaux…), éclairage inadapté, chauffage |
| réseaux d'assainissement |  | eau polluee eau d'egout (cf risques biologiques), bruit superieur a 80 dB, derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature, amiante (fibre) |
| ouvrage de génie civil |  |  |
| égouts |  | eau polluee eau d'egout (cf risques biologiques), bruit superieur a 80 dB |
| tranchée |  | éboulement, espace de travail sousdimensionné |
| galeries ou tunnels |  | rongeur, éboulement, bruit superieur a 80 dB, dechet de poussiere organique, poussiere inorganique |
| intervention en entreprise à risque spécifique |  |  |
| chantier soumis à déclaration |  | coactivité avec d'autres entreprises sur chantier soumis à déclaration |
| chantier à l'étranger |  | coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu), intemperie , espace de travail avec locaux sociaux inadaptés ou absents, espace de travail avec défaut d'hygiène |
| autres : |  |  |

## **Organisation du travail**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques de l'organisation** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| horaires de travail : à préciser |  |  |
| travail au sein d'une équipe |  | contrainte relationnelle |
| tâches répétitives |  |  |
| contact avec les clients |  | humeur des clients generant une charge mentale particuliere, travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions |
| délais de livraison à respecter |  | travail sous contrainte de temps imposee |
| horaires réguliers de jour |  | pas de nuisance liée à cette caractéristique |
| autres : |  |  |

## **Tâches**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des tâches** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| baliser le chantier (maçon TP) |  | espace de travail avec circulation piéton véhicule |
| casser les anciennes structures |  | bruit superieur a 80 dB, vibration transmise corps entier superieure au seuil d'alerte, matériaux contenant de l'amiante MCA (cf produits), posture |
| mettre en œuvre le béton |  | poussiere de ciment, aluminosilicate de calcium, mouvement répétitif du membre supérieur |
| poser des bordures, des dalles ou des pavés |  | mouvement répétitif, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte, bruit superieur a 80 dB, posture agenouillée, silice (cf produits), posture |
| découper et monter des éléments préfabriqués |  | ciment (cf produits), mouvement répétitif du membre supérieur, posture |
| effectuer les tâches annexes du maçon TP |  |  |
| approvisionner le chantier |  | posture, port de charge (déplacement horizontal) |
| autres : |  |  |

## **Outils et équipements**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des outils et équipements** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| pinces à bordures |  |  |
| coffrages |  |  |
| outils d'aide à la manutention du maçon TP |  |  |
| marteau piqueur brise béton (maçon TP) |  | bruit superieur a 80 dB, vibration transmise corps entier superieure au seuil d'alerte, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |
| scies |  | objets coupants, projection d'éclats, bruit superieur a 80 dB, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |
| tronçonneuse à disque (maçon TP) |  | projection d'éclats, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |
| laser |  | laser |
| mini-engins |  | bruit superieur a 80 dB, objets tranchants, vibration transmise corps entier superieure au seuil d'alerte |
| autres : |  |  |

## **Produits, matériaux et publics concernés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des produits utilisés ou des publics concernés** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| pavés reconstitués autobloquants |  |  |
| dalles |  |  |
| bordures de trottoir |  |  |
| ciment |  | poussiere de ciment, aluminosilicate de calcium |
| béton (maçon TP) |  | poussiere de ciment, aluminosilicate de calcium |
| matériaux pouvant contenir de l'amiante (maçon TP) |  | amiante (fibre) |
| sable (BTP) |  | silice cristalline |
| mortier |  | poussiere de ciment, aluminosilicate de calcium, ciment frais |
| pavés en grès ou granit |  |  |
| huile de décoffrage |  |  |
| matériaux contenant de l'amiante (MCA) |  | amiante (fibre) |
| autres : |  |  |

## **Tenue de travail**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques des tenues de travail** | **Commentaires** | **Points particuliers à rechercher** |
| casque |  |  |
| combinaison ou veste et pantalon |  | impregnation des tenues par les produits manipules |
| chaussures de sécurité |  |  |
| gants adaptés aux produits chimiques utilisés. |  |  |
| gants adaptés à l'activité |  |  |
| autres : |  |  |

|  |
| --- |
| SYNTHESE : |
| INFORMATIONS DONNEES /DOCUMENTS REMIS |

*Fiche d'entretien professionnel générée le 02/05/2025 issue de la FMP Maçon TP, consultable sur le site :*  
  
[*https://www.fmppresanse.fr*](https://www.fmppresanse.fr/)