PCS-ESE 2003 : 477c, 477cAAC, 633d, 633dTAA

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture |  |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| posture du corps entier |  |
| posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis |  |

## nuisance biologique

|  |  |
| --- | --- |
| rongeur |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| amiante (fibre) |  |
| hydrocarbure aliphatique et derive |  |
| trichlorethylene (SIR) |  |
| hydrocarbure aromatique et derive |  |
| acetone |  |
| acide fluorhydrique |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| agression physique |  |
| travail isole |  |
| isolement psychologique |  |
| manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite |  |
| surcharge de travail ressentie |  |
| horaire generant une perturbation de la vie sociale |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |
| humeur des clients generant une charge mentale particuliere |  |
| manque de respect dans la communication verbale  |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| insuffisance d'aeration  |  |
| espace de travail avec locaux sociaux inadaptés ou absents |  |
| effort physique |  |
| espace de travail avec sol en mouvement |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| installation electrique |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| poids du véhicule lors du maniement ou des incidents |  |
| espace de travail avec circulation entre véhicules |  |
| espace de travail avec circulation piéton véhicule |  |
| intemperie  |  |

## qualité de l'espace de travail

|  |  |
| --- | --- |
| configuration particulière de l'espace de travail |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 21/06/2025 issue de la FMP Agent de maintenance en ascenseur consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)