PCS-ESE 2003 : 621e, 621f, 671c

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis |  |
| effort de poussée et de traction |  |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| posture accroupie |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| monoxyde de carbone |  |
| oxyde de soufre |  |
| oxyde d'azote |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| contrainte relationnelle |  |
| travail de nuit >270h/an |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |  |
| intemperie  |  |
| ultraviolet (100 a 400 nm) |  |
| lumiere artificielle |  |
| espace de travail avec locaux sociaux inadaptés ou absents |  |
| ambiance thermique chaude exterieure |  |
| objet brulant |  |
| matériau haute température |  |
| projection de liquide chaud |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| espace de travail avec circulation piéton véhicule |  |
| incendie |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| bitume |  |
| gaz d'echappement |  |
| suie et autre produit degage lors de l'utilisation de produit noir |  |
| essence gaz d'echappement |  |
| diesel gaz d'echappement |  |
| solvant de nettoyage |  |
| fioul (carburant diesel) |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 11/05/2025 issue de la FMP Applicateur d'enrobés consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)