PCS-ESE 2003 : 632e

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| posture agenouillée |  |
| posture assise |  |

## nuisance biologique

|  |  |
| --- | --- |
| dichromate de potassium |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| amiante (fibre) |  |
| plomb (SIR) |  |
| acide chlorhydrique |  |
| triazole et derive |  |
| compose d'ammonium quaternaire |  |
| anhydride arsenieux (SIR) |  |
| cuivre et ses composes inorganiques |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| situation generant la peur (BTP) |  |
| contrainte relationnelle |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |
| rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale |  |
| multiplicité des tâches induisant une charge mentale |  |
| variabilite, imprevisibilite de la charge de travail |  |
| injonction paradoxale par la hiérarchie |  |
| contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail situé sur un toit ou une charpente |  |
| espace de travail avec locaux sociaux inadaptés ou absents |  |
| espace de travail avec défaut d'hygiène |  |
| champ électromagnétique (des antennes de radiotéléphonie mobile) |  |
| espace de travail avec sol instable |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| espace de travail avec circulation piéton véhicule |  |
| exposition aux UV |  |
| intemperie  |  |
| déplacement routier |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| renversement de l'appareil de levage |  |
| flamme |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| machine dangereuse |  |
| déplacement des charges à l'intérieur du véhicule |  |
| véhicule utilitaire non sécurisé |  |
| jet sous pression |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| chute des fourches |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| fumee et gaz de brasage tendre |  |
| fioul (carburant diesel) |  |
| gaz d'echappement |  |
| poussiere de bois |  |
| poussiere de ciment, aluminosilicate de calcium |  |
| insecticide pyrethre et pyrethrinoide |  |
| fongicide thio-uree |  |
| fongicide organo metallique (mercure, etain...) |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 18/06/2025 issue de la FMP Couvreur consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)