PCS-ESE 2003 : 478d, 622d

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## Zlibellés à classer dans le TEP 23 11 2017

|  |  |
| --- | --- |
| lumiere visible (400 à 780 nm) |  |

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis |  |
| posture |  |
| effort de poussée et de traction |  |
| posture agenouillée |  |
| posture assise |  |

## nuisance biologique

|  |  |
| --- | --- |
| leptospira |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| dichloromethane |  |
| ether de glycol |  |
| derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| gene dans l'activite |  |
| contrainte relationnelle |  |
| isolement psychologique |  |
| manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite |  |
| surcharge de travail ressentie |  |
| agression physique |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |
| horaire generant une perturbation de la vie sociale |  |
| rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale |  |
| contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| intemperie  |  |
| exposition aux UV |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| espace de travail avec circulation piéton véhicule |  |
| espace de travail situé sur rail |  |
| projection d'éclats |  |
| eclairage localement insuffisant |  |
| eclairage avec rendu des couleurs insuffisant |  |
| ultraviolet a UVA (400 a 315 nm) |  |
| ultrason > 20 000 Hz |  |
| ultraviolet (100 a 400 nm) |  |
| déplacement routier |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| laser |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| gaz d'echappement |  |
| eau polluee eau d'egout (cf risques biologiques) |  |
| eau saumatre |  |
| resine epoxydique |  |
| adhesif, colle cyanoacrylate |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 22/06/2025 issue de la FMP Monteur câbleur raccordeur fibres optiques consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)