PCS-ESE 2003 : 681b, 621d

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :  ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.  
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.  
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture de l'épaule avec élévation de l'épaule |  |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis |  |
| posture |  |
| posture assise |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| hydrocarbure aliphatique et derive |  |
| trichlorethylene (SIR) |  |
| hydrocarbure aromatique et derive |  |
| acetone |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| contrainte relationnelle |  |
| travail de nuit >270h/an |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |
| horaire generant une perturbation de la vie sociale |  |
| multiplicité des tâches induisant une charge mentale |  |
| variabilite, imprevisibilite de la charge de travail |  |
| rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale |  |
| travail isole |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail situé sur rail |  |
| intemperie |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| enlisement |  |
| fausse manoeuvre renversement ou recul non prévu de l'engin |  |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| déplacement routier |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| pincement des doigts |  |
| matériel électrique défectueux |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| poussiere de ciment, aluminosilicate de calcium |  |
| plastique thermodurcissable polyorganosiloxane |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 11/08/2025 issue de la FMP Caténairiste consultable sur le site :*  
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)