PCS-ESE 2003 : 681b, 632g

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| posture agenouillée |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur |  |
| posture du corps entier |  |
| posture de l'épaule avec élévation de l'épaule |  |
| posture |  |
| posture assise |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| amiante (fibre) |  |
| plomb (SIR) |  |
| xylene |  |
| toluene |  |
| acrylate |  |
| ether de glycol |  |
| dichloromethane |  |
| chrome |  |
| dioxyde de titane |  |
| cadmium (SIR) |  |
| soude |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| gene dans l'activite |  |
| contrainte relationnelle |  |
| isolement psychologique |  |
| manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite |  |
| surcharge de travail ressentie |  |
| travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, |  |
| contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| espace de travail situé en hauteur |  |
| contact main outil |  |
| contact avec les pieces chaudes |  |
| déplacement routier |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| objets coupants |  |
| nuisances spécifiques au cutter |  |
| outil coupant |  |
| projection d'éclats |  |
| matériel électrique défectueux |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| flamme |  |
| déplacement des charges à l'intérieur du véhicule |  |
| véhicule utilitaire non sécurisé |  |
| salissures des tenues |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| decapant |  |
| poussiere de ponçage, grattage, decapage de peinture (cf produits) |  |
| poussiere de ponçage (cf produits) |  |
| resine epoxydique |  |
| thermoplastique polyvinylique |  |
| plastique thermodurcissable polyurethane |  |
| adhesif, colle vinylique |  |
| adhesif, colle cellulosique, amylacee |  |
| adhesif, colle epoxy |  |
| silice cristalline |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 01/07/2025 issue de la FMP Peintre applicateur de revêtements consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)