PCS-ESE 2003 : 486d, 634c, 682a

|  |  |
| --- | --- |
| RENSEIGNEE PAR :ETABLIE LE : |  |

Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions **potentielles**.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
**C'est à l'utilisateur** qu'il appartient d'apprécier les risques, **entreprise par entreprise, poste par poste**.

## facteur biomécanique

|  |  |
| --- | --- |
| posture accroupie |  |
| posture agenouillée |  |
| posture allongée statique sur le dos |  |
| posture de l'épaule avec élévation de l'épaule |  |
| posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis |  |
| choc répétitif du talon de la main |  |

## nuisance biologique

|  |  |
| --- | --- |
| limonene |  |

## nuisance chimique

|  |  |
| --- | --- |
| hydrogene |  |
| hydrocarbure aromatique polycyclique |  |
| plomb (SIR) |  |
| ether de glycol |  |
| derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature |  |
| EDTA - acide ethylenediaminetetraacetique |  |
| phosphate |  |
| monoxyde de carbone |  |

## nuisance organisationnelle

|  |  |
| --- | --- |
| coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) |  |
| contrainte relationnelle |  |
| isolement psychologique |  |
| manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite |  |
| surcharge de travail ressentie |  |
| multiplicité des tâches induisant une charge mentale |  |
| variabilite, imprevisibilite de la charge de travail |  |
| horaire generant une perturbation de la vie sociale |  |
| nuisances liées au travail les dimanches et jours fériés |  |

## nuisance physique

|  |  |
| --- | --- |
| eclairage localement insuffisant |  |
| espace de travail avec sol encombré |  |
| espace de travail avec sol glissant |  |
| espace de travail avec sol irrégulier |  |
| lumiere artificielle |  |
| espace de travail sousdimensionné |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |  |
| espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux |  |
| incendie |  |
| risque d'écrasement par le véhicule |  |
| contact avec les pieces chaudes |  |
| déplacement routier |  |
| espace de travail avec circulation entre véhicules |  |
| contrainte de la conduite VL professionnelle |  |
| vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte |  |
| projection d'éclats |  |
| défaut d'entretien des fontaines |  |
| jet sous pression |  |

## produits

|  |  |
| --- | --- |
| gaz d'echappement |  |
| carburants (cf produits) |  |
| solutions biologiques (dégraissage des métaux) (cf produits) |  |
| nettoyants aqueux (dégraissage des métaux) (cf produits) |  |
| fioul (carburant diesel) |  |
| gaz de petrole liquefie (lpg, gpl...) |  |
| essence (SIR) |  |

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles générée le 19/04/2024 issue de la FMP Mécanicien automobile consultable sur le site :*
[https://www.fmppresanse.fr](https://www.fmppresanse.fr/)